Ausschreibungstext

EMO-124027-840-08-MLD-DALI

Modulare LED-Leuchte zum Einbau in Gipskartondecken. DALI steuerbar. Lichtfarbe 4000K. Farbwiedergabe CRI typ. 80. Bemessungslichtstrom 6470 Lumen. Bestückt mit 8 LED Modulen, einzeln wechselbar. LEDs nur bis max. 25% bestromt. Inclusiv Thermomanagement.  Integrierte Stromversorgung. El. Anschluss an 230V. Anschlussleistung 49 Watt. Zugelassene Umgebungstemperatur  -25° bis  +50°C.

Ausführung: Seitenteile aus stranggepressten Aluminiumprofilen, gepulvert in RAL9010 glänzend. Variabler Moduleinsatz zum individuellen Anpassen der Leuchtenbreite und der Lichtmenge. Strangpressprofile aus >80% recyceltem Aluminium. Leuchte kann zu 100% wieder in den Verwertungskreislauf überführt werden (Cradle to Cradle Konstruktion).

Sämtliche Komponenten der Leuchten sind verschraubt, einzeln austauschbar und können jederzeit im Bedarfsfall gewechselt werden.

„Made in Germany“

**Opales Leuchtenglas (1300 x 360 mm) mit Magnetbefestigung** zur schnellen Montage an der Leuchte. Schutzart: IP40, Einsatz gemäß EN 50172 für Zentralbatterieanlagen geeignet und gemäß EN 60598-2-22 für Notlichtinstallation geeignet.

**Abmessungen Leuchtenkörper ca. (LxBxH): 1240x270x60mm.**

Lebensdauer L80/B10: >100.000h.

Produkt Nachkaufgarantie >10 Jahre

Ersatzteilverfügbarkeit >10 Jahre

Fotobiologische Sicherheit

Montageart: Leuchte zum Einbau in vorhandene Deckenöffnung mit Befestigungsset zur Montage in Gipskartondecken. Montageset variabel für 1- und 2- lagige Gipskartondecken verschiebbar, mit Fixierungsschrauben zur Befestigung des Leuchtenkörpers.

Anschluss direkt an interner Anschlussklemme.

Lieferumfang: Anschlussfertige Leuchte inkl. Scheibe und Befestigungsset.

Fabrikat: AS LED Lighting

Typ: EMO-124027-840-08-MLD-DALI

Artikelnummer: 81210208506